**Подробная информация о доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры**

**МБОУ «Лисьинская НОШ»,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие сведения об объекте:** | **Описание** |
| Руководитель учреждения**:**(ФИО) | Повышева Людмила Сергеевна |
| Телефон (факс): | 83425725312 |
| E-mail: | lisyagvi@bk.ru |
| Режим работы: | начало (окончание) учебных занятий с 8.30 до 15.30Окончание работы школы 17.00  |
| Наличие сотрудников, оказывающих инвалидам помощь в получении услуг (при необходимости): (да/нет) | да |
| Уровень этажа, на котором оказываются услуги для инвалидов: | I этаж |
| Допуск на объект собаки-проводника: (Есть/нет) |  нет |
| Координаты сотрудника, ответственного за обеспечение доступности для инвалидов на объекте:(ФИО, должность, контактный телефон) | Повышева Людмила Сергеевна, директор, 83425725312 |
| **Функциональные зоны/элементы объекта** | **Описание**  |
| **Вход на территорию:** |
| Тротуар: (Есть/нет)  | нет |  |
| Покрытие тротуара:(Ровное/неровное; Скользкое/нескользкое) | Ровное, нескользкое |
| Покрытие прилегающей территории:(Ровное/неровное; Скользкое/нескользкое) | Ровное, нескользкое  |
| Бордюры:(Есть/нет; описать, где расположены бордюры) | не  |
| Дополнительная информация:(если есть, описать доступность (при наличии) калитки, наружного пандуса, лестницы; наличие табличек указателей направления движения и тактильных направляющих; и др.) |  Имеется: калиткаОтсутствуют: таблички указателей направления движения и тактильных направляющих |
| Автостоянка: (Есть/нет, указать количество мест для инвалидов) | нет |
| **Вход в здание:** |
| Наличие оборудованного для инвалидов входа: (есть/нет; если есть, описать путь движения к оборудованному для инвалидов входу) | нет |
| Вход для инвалидов на уровне земли:(Есть/нет) | Нет  |
| Лестница на входе: (Есть/нет) | Есть  |  |
| Поручни: С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют) | Нет  |
| Количество ступеней:(указать количество) | 1 |
| Нескользкое покрытие на лестнице: (Есть/нет) | Нет  |
| Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой:(Есть/нет) | Нет  |
| Предупредительные тактильные полосы перед лестницей: (Есть/нет) | Нет  |
| Дополнительная информация: (если есть) |  |
| Пандус на входе:(Есть/нет) | нет  |  |
| Количество маршей пандуса:(1/2/3/4 (указать) |  |
| Уклон пандуса:(указать уровень уклона) **Норма:** - 5 % (расчет = (высота пандуса / длину пандуса по основанию (по земле))\* 100 %) |  |
| Поручни:(С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют) |  |
| Покрытие пандуса:(Ровное/неровное; Скользкое/ нескользкое) | Ровное, Нескользкое  |
| Дополнительная информация: (если есть) |  |
| Подъемное устройство (платформа): (Есть/нет) | Нет  |  |
| Дополнительная информация: (если есть) |  |
| Входная площадка: (Есть/ нет) | Есть |
| Возможность разворота на кресле-коляске: (Есть/нет)**Норма:** - Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. - Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.  |  нет |  |
| Поверхность входной площадки: (Скользкая/Нескользкая (в том числе, при намокании) | Нескользкая  |
| Дополнительная информация: (если есть) |  |
| **Входная дверь** |
| Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске:(Есть/нет;указать ширину дверного проема в свету)**Норма** - ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.) |  Есть  |  |
| Высота порога:Отсутствует/низкий (соответствует)/высокий (не соответствует)**Норма:** высота порога должна быть не более 0,014 м. | 0,01м |
| Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей:(Есть/нет) | Нет  |
| Дополнительная информация: (если есть) |  |
| **Тамбур** |
| Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске: (Есть/нет) **Норма:** - Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м.- При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м. |  Есть  |  |
| Дополнительная информация: (если есть) |  |
| Дверь из тамбура в помещение |
| Возможность прохода инвалидов на кресле-коляске:(Есть/нет;указать ширину дверного проема в свету).**Норма:** ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.) |  Есть; 1,7м. |  |
| Высота порога:Отсутствует/низкий (соответствует)/высокий (не соответствует) **Норма:** высота порога должна быть не более 0,014 м. | 0,01м, соответствует |
| **Пути движения в здании** |
| Возможность беспрепятственного передвижения инвалидов на кресле-коляске в коридоре: (Есть/нет) **Норма:** ширина пути движения должна быть не менее:при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м; при встречном движении 1,8 м. |  Есть  |
| Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги: (Есть/нет; Описать) | нет |
| Тактильные напольные указатели внутри здания: (Есть/нет; описать маршрут движения) | Нет  |
| Звуковая информация:(Есть/нет; Описать) | Нет  |
| Услуга оказывается на цокольном, 2 и выше этажах: (Да/нет) | Нет |
| Для доступа на цокольный, 2 и выше этажи имеется: Лестница/Лифт/Подъемное устройство (выбрать один или несколько вариантов) | Нет  |
| Дополнительная информация: (описать: наличие на этаже лестниц, пандусов, подъемных устройств (кроме лестниц, пандусов, подъемных устройств, которые ведут на другие этажи; других специальных устройств для поддержки людей с нарушениями зрения и слуха, порогов; покрытие поверхности пола (скользкое/ нескользкое);и др. |  - |
| **Лифт**   | Нет |
| Дополнительная информация: (если есть) |  |  |
| **Лестница внутри здания** |  |
| Поручни: (С одной стороны/с обеих сторон/отсутствуют) | С одной стороны |
| Количество ступеней:(указать количество) | 15 ступеней между этажами |
| Нескользкое покрытие на лестнице:(Есть/нет) | Нет  |
| **Места предоставления услуг** |
| Наличие доступных мест предоставления услуг: (Есть/нет; Описать)  |  I этажСпециальных устройств для обслуживания инвалидов нет |
| **Санитарно-гигиенические помещения** |
| Наличие доступных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений:(Есть/нет; Описать месторасположение санитарно-гигиенического помещения для инвалидов) |  нет |  |